
	Group1 (Shell&Tube)
	V_hot (g/s)
	V_cold (g/s)
	T1 (°C)
	T2 (°C)
	T3 (°C)
	T4 (°C)

	35°C Co-current (30-20 g/s)
	30
	20
	33,6
	31,7
	19,9
	23,1

	30°C Co-current (30-20 g/s)
	30
	20
	29,7
	28,3
	20
	22,3

	30°C Co-current (50-20 g/s)
	50
	20
	29,7
	28,7
	20,1
	22,7

	30°C Counter-current (50-20 g/s)
	50
	20
	29,7
	28,3
	20
	22,3




	Group2 (Shell&Tube)
	V_hot (g/s)
	V_cold (g/s)
	T1 (°C)
	T2 (°C)
	T3 (°C)
	T4 (°C)

	70°C Co-current (40-20 g/s)
	40
	20
	69,3
	59,9
	20,2
	37,5

	55°C Co-current (40-20 g/s)
	40
	20
	53,4
	44,4
	19,7
	36,6

	55°C Co-current (25-20 g/s)
	25
	20
	54,2
	40,7
	19,7
	35,9

	55°C Counter-current (25-20 g/s)
	25
	20
	53,3
	38,8
	19,8
	37,5




	Group3 (Shell&Tube)
	V_hot (g/s)
	V_cold (g/s)
	T1 (°C)
	T2 (°C)
	T3 (°C)
	T4 (°C)

	40°C Co-current (40-10 g/s)
	40
	10
	40,6
	38
	20,2
	30,0

	35°C Co-current (40-10 g/s)
	40
	10
	33,5
	31,8
	19,7
	26,0

	35°C Co-current (25-10 g/s)
	25
	10
	33
	30,8
	19,7
	24,7

	35°C Counter-current (25-10 g/s)
	25
	10
	33,3
	31,1
	19,8
	24,9

	



	
	
	
	
	
	

	Group 4 (Plate Heat Ex.)
	V_hot (g/s)
	V_cold (g/s)
	T1 (°C)
	T2 (°C)
	T3 (°C)
	T4 (°C)

	70°C Co-current (30-20 g/s)
	30
	20
	68
	51
	21
	43

	55°C Co-current (30-20 g/s)
	30
	20
	55,5
	43,4
	20,8
	37,4

	55°C Co-current (40-20 g/s)
	40
	20
	54,5
	45,1
	21,1
	38,9

	55°C Counter-current (40-20 g/s)
	40
	20
	54,3
	44,5
	21
	42,4




	Group 5 (Plate Heat Ex.)
	V_hot (g/s)
	V_cold (g/s)
	T1 (°C)
	T2 (°C)
	T3 (°C)
	T4 (°C)

	50°C Co-current (30-20 g/s)
	30
	20
	49,7
	43,1
	21
	30,5

	35°C Co-current (30-20 g/s)
	30
	20
	34,4
	31,4
	20,8
	24,7

	35°C Co-current (40-20 g/s)
	40
	20
	34,9
	31,6
	21,1
	26,5

	35°C Counter-current (40-20 g/s)
	40
	20
	34,7
	30,8
	21
	26,7




	Group 6 (Plate Heat Ex.)
	V_hot (g/s)
	V_cold (g/s)
	T1 (°C)
	T2 (°C)
	T3 (°C)
	T4 (°C)

	50°C Co-current (50-25 g/s)
	50
	25
	49,5
	40,9
	19,5
	35,1

	60°C Co-current (50-25 g/s)
	50
	25
	58,7
	47,3
	19,6
	40,2

	60°C Co-current (35-25 g/s)
	35
	25
	61
	45,9
	19,8
	39,1

	60°C Counter-current (35-25 g/s)
	35
	25
	60,1
	47,3
	20,3
	37,6



